Техническое задание

**Велосипед для подростков**

Рельефные протекторы, колеса размера 27,5" и гидравлические тормоза для лучшего сцепления с поверхностью и контроля движения.

Легкая и прочная рама из алюминиевого сплава в лаконичном дизайне.

система передач с 21 скоростью

**Жасөспірімдерге арналған велосипед**

Жақсырақ тарту және басқару үшін бедерлі протекторлар, 27,5 дюймдік дөңгелектер және гидравликалық тежегіштер.

Жеңіл және берік алюминий қорытпасынан жасалған рама, әдемі дизайнымен.

21 жылдамдықты беріліс жүйесі

|  |  |
| --- | --- |
| **Рама** | 26"MTB FEMALE DISC BRAKE,H/T:44/50\*44/49\*125mm S/T:30.8\*34.9mm RC:425 MODEL：AS DRAWING |
| **Вилка** | 26" ALUMINUM CROWN/LEDS AND SUSPENSION FORK, CP INNER TUBE 25.4\*28.6\*30\*206mm |
| **Рулевая колонка** | STEEL / 1-1/8"\*44\*30mm H=23mm |
| **Рулевая прокладка, шайба** | 28.6\*10mm |
| **Каретка** | BC1.37-24T,68-122.5mm |
| **Руль** | ALUMINUM RISE BAR Φ22.2\*31.8\*1.2T W:660mm 6º H:30mm L:185mm |
| **Вынос** | ALUMINUM, 28.6\*31.8\*90mm 7º, H:37mm |
| **Подседельный штырь** | ALUMINUM, WITH CLAMP,30.8\*350mm |
| **Ручки (грипсы)** | RUBBER BK, SINGLE END L/R=125mm |
| **Седло** | AS DESIGN |
| **Подседельный зажим** | Φ34.9mm ALUMINUM RELEASE |
| **Передний тормоз** | ALUMINUM DISC BRAKE,WITH ZDR160 DISC ROTOR ,L:750mm, ASSEMEBLE SCREW M6\*20 |
| **Задний тормоз** | ALUMINUM DISC BRAKE,WITH ZDR160 DISC ROTOR ,L:1350mm, ASSEMEBLE SCREW M6\*20 |
| **Шатуны** | STEEL/ED, 1/2"\*3/32"\*24\*34/42T 170mm, ALUMINUM SAND BK CRANK, 9/16", BROWN COVER, BK 4 PAW |
| **Педали** | 9/16" BLACK PLASTIC, w/reflector |
| **Цепь** | 1/2"\*3/32" 110L |
| **Втулка переднего колеса** | ALLOY BK DISC HUB M9\*14G\*32H\*100\*108mm, ALUMINUM BK RELEASE L:115mm |
| **Втулка заднего колеса** | ALLOY BK DISC HUB, M10\*14G\*32H\*135\*145mm, 7SP CASSETTLE, ALUMINUM BK RELEASE L:151mm |
| **Спицы** | BLACK, 12mm ucp NIPPLE |
| **Обод** | 26"\*1.5"14G\*32H H:22mm A/V DOUBLE WALL |
| **Шины** | 26\*2.35, bk |
| **Камеры** | 26\*2.35, A/V 48mm |
| **Оплетка обода** | PVC, 26\*18mm |
| **Передний переключатель** | FRONT DERAILLEUR, FD-TY500-TS6, TOURNEY,TOP-SWING, DUAL-PULL,FOR REAR 6/7-SPEED,BAND TYPE (34.9mm), CS ANGLE:66-69, FOR 42T, CL: 47.5/50mm, BULK |
| **Задний переключатель** | Shimano Tourney RD-TZ50-GS |
| **Передний шифтер (переключатель**  на руле) | SHIFT/BRAKE LEVER, ST-EF500-L, LEFT 3-SPEED 1800mm EZ-FIRE PLUS, 2F-ALLOY, FOR V-BRAKE, BLACK BULK |
| **Задний шифтер (переключатель на**  руле) | SHIFT/BRAKE LEVER, ST-EF500-7R, RIGHT 7-SPEED 2050mm EZ-FIRE PLUS, 2F-ALLOY, FOR V-BRAKE, BLACK, BULK |
| **Звезда заднего колеса** | CASSETTE SPROCKET, CS-HG200-7, 7-SPEED, 12-14-16-18-21-24-28, BULK |

**Детский велосипед**

Горный велосипед для детей 6–10 лет. Байк с колесами диаметром 20 дюймов и трансмиссией на 6 скоростей.

Модель рассчитана на катание как в парке, так и по пересеченной местности. Велосипед прошел тестирование по международным стандартам качества ISO 4210 и GB 3565.

* **УПРАВЛЯЕМОСТЬ**

6-скоростной переключатель Shimano Tourney позволяет выбрать оптимальный режим катания.

* **АМОРТИЗАЦИЯ**

Амортизационная вилка с ходом 30 мм для комфортного катания.

* **ПРОЧНОСТЬ**

В модели использована эргономичная стальная рама Hi-ten steel.

* **УДОБСТВО РЕГУЛИРОВКИ**

Предусмотрена удобная регулировка седла под рост ребенка.

**Балалар велосипеді**

6-10 жас аралығындағы балаларга арналған тау велосипеді. 20 дюймдік дөңгелектері және 6 жылдамдықты беріліс қорабы бар велосипед.

Модель саябақта да, ойлы-қырлы жерлерде де жүруге арналған. Велосипед ISO 4210 және GB 3565 халықаралық сапа стандарттарына сәйкес сыналған.

**• ЖҰМЫСТЫҚ**

6 жылдамдықты Shimano Tourney ауыстырғышы оңтайлы жүру режимін таңдауға мүмкіндік береді.

• **амортизация**

Ыңғайлы жүру үшін 30 мм жүрісі бар аспа шанышқысы.

• **КҮШ**

Модель эргономикалық Hi-ten болат жақтауды пайдаланады.

• **ОҢАЙ РЕТТЕУ**

Ершікті баланың бойына ыңғайлы етіп реттеуге болады.

Требуемый срок поставки товаров в течение 30 календарных дней с момента регистрации договора. Тауарды жеткізудің талап етілетін мерзімі шарт тіркелген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ильясова Г С